|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Снятие показаний с электросчетчика***  ***Квант ST-1000-9-W***  В счетчиках используется два режима просмотра информации:  - режим автоматической циклической смены информации;  - ручной режим, с помощью кнопки «Просмотр».  Информация представлена в виде кодов на ЖК-экране:  **40, 41, 42, 45, 46, 47** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Для снятия общих показаний (А+) «Суммарно по всем тарифам» необходимо дождаться индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **45**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **45**  Нажатие на кнопку |
|  | 1. Для съёма текущих показаний (А+) по тарифу «День» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **46**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **46** |
|  |  |
|  | 1. Для съёма текущих показаний (А+) по тарифу «Ночь» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **47**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **47** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Для снятия общих абсолютных показаний (Аabs) «Суммарно по всем тарифам» необходимо дождаться индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **40**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **40** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Для съёма текущих абсолютных показаний (Аabs) по тарифу «День» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **41**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **41** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Для съёма текущих абсолютных показаний (Аabs) по тарифу «Ночь» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **42**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «Просмотр» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **42** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Снятие показаний с электросчетчика***  ***Каскад-12-МТ***  В счетчиках используется два режима просмотра информации:  - режим автоматической циклической смены информации;  - ручной режим, с помощью кнопки «ПРСМ».  - знак **Σ** – указатель индикации суммарного количества потреблённой электрической энергии  - знаки **Т1, Т2,** – индикация номера действующего тарифа |
|  | 1. Для снятия общих показаний (А+) «Суммарно по всем тарифам» необходимо дождаться индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **∑Т**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «ПРСМ» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **∑Т**    Нажатие на кнопку |
|  | 1. Для съёма текущих показаний (А+) по тарифу «День» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **Т1**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «ПРСМ» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **Т1** |
|  | 1. Для съёма текущих показаний (А+) по тарифу «Ночь» необходимо дождаться режима индикации на ЖК-экране счётчика электрической энергии символа:  **Т2**  2. В ручном режиме с помощью нажатия на кнопку «ПРСМ» вывести на ЖК-экран соответствующий символ:  **Т2** |